■バックアップライブラリサンプル#D-1 −メモリーカードの接続確認−

・このサンプルは、サンプル#1を動的メモリ確保に対応させたものです。
  ポートA〜ポートDのコントローラの拡張コネクタ合計８個の
  メモリーカードの接続状態を表示します。
・サンプルを実行してコントローラとVMSを接続すると、最大ブロック数と空き
  ブロック数を表示します。
・それぞれのメモリーカードが接続されているコントローラのボタンで、
  以下のような操作ができます。
  	Ａボタン．．．スロット１のメモリーカードのメモリ確保とマウント
  	Ｂボタン．．．スロット１のメモリーカードのメモリ開放とアンマウント
  	Ｘボタン．．．スロット２のメモリーカードのメモリ確保とマウント
  	Ｙボタン．．．スロット２のメモリーカードのメモリ開放とアンマウント



[EOF]
