## 第4章　オプションスイッチ

この章では、M86K自体の動作を指定し制御するために、アセンブラオプションをどのように使用するかを説明します。すべてのオプションは、アセンブラオプション文字である「−」または「／」で始まります。いずれの場合も、各オプションを指定する文字に大文字／小文字の区別はありません。たとえば、／iと−iは同じ意味に解釈されます。

. |

### -I
識別子（大文字／小文字）を区別しない指定

このスイッチが指定されると、アセンブラはユーザー定義の識別子（ラベル、マクロ名、シンボル）において、アルファベットの大文字と小文字を区別しないようになります。このスイッチが指定されていなければ、同一英文字の大文字と小文字は区別されます。また、このスイッチの効果はユーザー定義の識別子のみに限定され、ニモニックやSFRには適用されません。

[←] | [INDEX] | [→]