##### Shinobiライブラリ - 振動デバイス関数

# pdVibEnumerateUnit

振動ペリフェラルのユニット情報の取得

### 書式

      Sint32 pdVibEnumerateUnit( port, func, param )
      Sint32 port
      PD_VIBENUMUNITCALLBACK func
      Uint32 param

### 引数

  port | ポート番号
  func | コールバック関数アドレス
  param | コールバック関数パラメータ

### 戻り値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない

### 解説

  振動ペリフェラルの持つユニットの情報をすべて取得します。

  ポート番号portには次の値が指定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      Sint32 enumfunc(Uint32 unit, Sint32 stat,
      		const PDS_VIBUNITINFO* info, Uint32 param)
      {
        return PDD_VIBRET_OK;
      }
      	:
      if (pdVibEnumerateUnit(PDD_PORT_A2, enumfunc, 0) == PDD_VIBERR_OK) {
      	/* Success */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

### 参照

  pdVibGetInfo()

pdVibEnumerateUnit

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999