Dreamcastソフトウェア作成基準／Ver.２．００Ｊ

２９．欧州向け本体で動作するアプリケーションの場合

> ■必須：欧州向け本体で動作するソフトウェアは、21pinのRGBケーブル（15kHzのRGB出力モード）に対応して下さい。

> > 技術的な質問はこちら(dreamcast@stf.sega.co.jp)までお尋ね下さい。

> > > フランスでは15kHzRGBスカートケーブルを用いるテレビが主流であり、PALビデオ入力端子を持つテレビは少数です。
> > > いっぽうDreamcastの映像出力は、ビデオ/15kHzRGB/VGAの排他出力となっています。
> > > このため、ソフト側で意識的に15kHzRGBに対応しない限り、フランスの一般家庭ではそのソフトで遊べない結果となります。

Copyright SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999