##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buFormatDisk

メモリーカードのフォーマット

### 書式

      Sint32 buFormatDisk( drive, *volume, icon, *time, flag )
      Sint32 drive
      const Uint8 *volume
      Sint32 icon
      BUS_TIME *time
      Sint32 flag

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  *volume | ボリュームデータ
  icon | アイコン番号(0〜123)
  *time | タイムスタンプ
  flag | フォーマットフラグ

### 戻り値

  BUD_ERR_OK | 処理要求を受けつけた
  BUD_ERR_BUSY | 処理中のため要求を受けつけられなかった

### 解説

  メモリーカードをフォーマットします。

  拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

  ボリュームデータvolumeは、ボディカラー情報を格納した領域へのポインタを指定します。 ボディカラー情報は32バイトの領域で、次のようになっています。

  ボディカラー情報を持たせる場合

  +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | … | +31
  01H | BLUE | GREEN | RED | ALPHA | 00H | … | 00H

  volume[ 0 ]には必ず'\x01'を格納してください。それ以外の値は禁止されています。 BLUE,GREEN,REDにそれぞれ青、緑、赤の成分を0〜255の範囲で指定します。 ALPHA(透明度)の値は128〜255の間で設定してください。 127以下の値は指定禁止です(BOOT ROMでの表示が見づらくなるため)。

  ボディカラーを持たせない場合全ての要素を00Hにしてください。 ボディカラー情報を持たせない場合、BOOT ROMのファイル管理画面では、 デフォルトカラー(白)が使用されます。

  フォーマットフラグflagには以下の値が指定できます。

  TRUE | 完全フォーマット
  FALSE | クイックフォーマット

### 用例

        Sint32 ret;
        BUS_TIME time;
        SYS_RTC_DATE rtc;
        Uint8 volume[32];
        Sint32 icon_no;
        syRtcGetDate( &rtc );
        time = ( BUS_TIME )rtc;  /* タイムスタンプの設定 */
        icon_no = 0; /* アイコン番号の設定 */
        /* ボディカラー青を設定する */
        memset(volume, 0, sizeof(volume));
        volume[0] = 0x01;  /* ボディカラー情報あり */
        volume[1] = 0xbf;  /* B */
        volume[2] = 0x00;  /* G */
        volume[3] = 0x00;  /* R */
        volume[4] = 0xff;  /* A */
        ret = buFormatDisk(BD_DRIVE_A1, volume,
      		icon_no, &time, TRUE);
        while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {
        }
        if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) != BUD_ERR_OK)
      	return NG;
        return OK;

### 備考

  buStat関数によるこの関数の完了ステータスとしては

  BUD_ERR_OK | 正常終了
  BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない

buFormatDisk

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999