### 第5部　付録編

## 付録A　ビット長可変パルスジェネレータ

「ハードウェア編」の「4.3　タイマー1（T1）」「モード3：ビット長可変パルスジェネレータ（9〜16ビット）」で示した計算式についての補足説明です。

・大区間Pの周期Tp Tp＝2［BIT］×Ttc ・大区間P内の総‘L’レベルパルス幅ΣTL ΣTL＝（2［BIT］×［T1LC］/256＋［T1HC］）×Ttc

・T1HC，T1LCは10進数
・［T1HC］は有効ビット値

［BIT］は設定するビット長です。大区間P内の小区間Tの数は、ビット長によって決まり，タイマー1上位リロードレジスタ（T1HR）とタイマー1下位リロードレジスタ（T1LR）で設定します。ただし，T1LRは00Hに設定してください。9ビットパルスジェネレータの設定であれば、［BIT］＝9であり、大区間Pの周期はTp＝29・Ttc＝512Ttcとなります。小区間Tは256Ttc（Ttc：パルス信号のクロック周期）で構成されているので、大区間Pには小区間Tが2回繰り返されます。

▽(表18)

ビット長 | 小区間Tの 繰り返し 回数 | パルスジェジェレータ ビット長の設定（2進） | 'L'レベルパルス幅の設定（2進）
T1HRの値 | T1LRの値 | T1HRの値 （上位ビット） | T1LRの値 （下位ビット）
16 | 256 | 0000 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX XXXX
15 | 238 | 1000 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX XXX0
14 | 64 | 1100 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX XX00
13 | 32 | 1110 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX X000
12 | 16 | 1111 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX 0000
11 | 8 | 1111 1000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXX0 0000
10 | 4 | 1111 1100 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XX00 0000
9 | 2 | 1111 1110 | 0000 0000 | XXXX XXXX | X000 0000

（X:0　または　1）緑色の太字は有効ビット数を示す

［T1LR］は、タイマー1下位比較データレジスタ（T1LC）の値を示し、すべての小区間に共通な‘L’レベルパルス幅を設定します。［T1LC］＝3であれば、すべての小区間に3Ttcの‘L’レベルパルスが付加され、大区間内の‘L’レベルパルス幅は6Ttcになります（［T1HC］＝00の場合）。

▽ T1LC＝3の場合のLレベル幅(図101)

［T1HC］はタイマー1上位比較データレジスタ（T1HC）の有効値を示し、大区間P内に追加される‘L’レベルパルス幅を設定します。

［T1HC］によって‘L’レベルパルスが付加される小区間の位置は、次の図のとおりです。［T1HC］＝1の場合には‘1’と示されている区間に‘L’レベルパルスが1Ttcだけ付加され、［T1HC］＝6の場合には“2”と“4”と示されている区間に1Ttc幅の‘L’レベルパルスが付加されます。

先の例では［T2HC］＝0でしたが、［T1HC］＝1の場合は次のようになり、大区間P内の‘L’レベルパルス幅は7Ttcになります。なお、9ビットパルスジェネレータの場合の有効ビットは1です。

▽ T1HC＝1の場合Lレベルパルスは7Ttc(図102)

次に、11ビットパルスジェネレータについて説明します。

［BIT］＝11であり、大区間Pの周期はTP＝211・Ttc＝2048Ttcとなります。小区間Tは256Ttc（Ttc：パルスジェネレータのクロック周期）で構成されているので、大区間Pには小区間Tが8回繰り返されます。

図103はT1LCを一定とした場合のT1HCによる出力波形の変化を示しています。

T1LC＝10（0AH），［T1HC］＝0のとき、すべての小区間において10Ttcの‘L’レベルパルスが出力されます。

［T1HC］＝3のときには、（B）のパルスように、ひとつの大区間の中に11Ttcの‘L’レベルパルスを持つ小区間が3つ生成されます。［T1HC］＝4のときには、（C）のパルスのように11Ttcの‘L’レベルパルスを持つ小区間が4つ生成されます。また、［T1HC］＝5のときには、（D）のように、11Ttcの‘L’レベルパルスを持つ小区間が5つ生成されます。

▽ T1HCの値と11TtcのLレベルパルスの数(図103)

[←] | [INDEX] | [→]