### 2-8　外部入力デバイス

#### ポート3に接続されたボタン

ビジュアルメモリの入力デバイスは8個のボタンです。このボタンはポート3に接続されています。このポートを読み出すと、現在のボタンの押下状態を取得することができます。ボタンが押されていないときはHレベル、押されたときがLレベルとなります。ポート3は割り込みもサポートしており、状態変化に対応する割り込みをシミュレートすることができます。

ボタンは上位ビットからSLEEPボタン、MODEボタン、Bボタン、Aボタン、右ボタン、左ボタン、下ボタン、上ボタンとなっています。

#### ポート7に接続された制御信号

ポート7のビット0からビット3までは外部割り込みの入力信号ポートになっています。外部割込みの割り込み制御はI01CRレジスタ、I23CRレジスタで指定します。

ポート7には4種の入力信号が接続されています。

#### P70に接続された外部電源としての＋5V供給信号

外部電源が未接続の場合はLレベル、供給時にHレベルとなります。このシミュレートはSFRパネルのP70に接続されている ＋5V Testチェックボックスによって行います。ONで外部電源供給となります。

#### P71に接続された内部電池の電圧低下信号

内部電池の電圧が低下したときに発生する信号です。Hレベルで正常電圧、Lレベルで電圧低下です。このシミュレートはSFRウィンドウのP71に接続されているLow Voltage Testチェックボックスによって行います。ONで電圧低下を表します。

#### P72にはID0、 P73にはID1が接続された入力信号

この信号は通常Lレベルで、接続時にHレベルになります。このシミュレートはSFRパネルのP72、P73に接続されているID0 Testチェックボックス、ID1 Testチェックボックスによって行います。

[←] | [INDEX] | [→]