##### Shinobiライブラリ - データタイプ

# PDS_KEYBOARD

キーボードデータ構造体

### 定義

      typedef struct {
       Uint8 ctrl;
       Uint8 led;
       Uint8 key[6];
      } PDS_KEYBOARD;

### メンバ

  ctrl | 特殊キーの状態
  led | LEDの点灯状態(未使用)
  key[6] | キーデータ

### 解説

  キーボードからのデータを格納する構造体です。

  メンバkeyには押されているキーコードが格納されます。 キーコードは6番目に押されたキーまでのキーコードがkey[0]からkey[5]に順に格納されます。 押されているキーが6個に満たない場合、残りのメンバには0x00が格納されます。

  以下に示すコード表は、列が上位4bitを行が下位4bitを示しています。

  7個以上のキーの同時押しを検出することはできません。 7個以上のキーが押された場合、key[0]に0x01が格納されます。 また、ハードウェアの構成上押されるキーの組み合わせによっては、 3〜6個の同時押しでもキーコード検出不可能になる場合があります。 この場合もkey[0]に0x01が格納されます。

  メンバctrlには、現在どのコントロールキーが押されているかが格納されています。 キーが押されていれば対応するビットが1、押されていなければ0になります。

  ビット位置指定マクロ | 押されているキー
  PDD_KEY_CTRL_RGUI | S2
  PDD_KEY_CTRL_RALT | 右Alt
  PDD_KEY_CTRL_RSHIFT | 右Shift
  PDD_KEY_CTRL_RCTRL | 右Ctrl
  PDD_KEY_CTRL_LGUI | S1
  PDD_KEY_CTRL_LALT | 左Alt
  PDD_KEY_CTRL_LSHIFT | 左Shift
  PDD_KEY_CTRL_LCTRL | 左Ctrl

### 参照

  pdKbdGetData()

PDS_KEYBOARD

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999