### 3-3　その他の機能

####

3-3-1　スプライトアニメーション

複数の連続したPVRファイルをスプライトデータとして読み込み、アニメーションすることができます。

#### 起動

連続した番号付きのPVRを、起動時に指定します。

（例）
Sp001.pvr
Sp002.pvr
Sp003.pvr

番号がないPVRを一つでも指定したときは、グローバルインデックス順にアニメーションします。

#### モード

#### Animation

スプライトを連続で表示します。

NJViewer Infoウィンドウに以下の項目が表示されます。

| Spriteの最初のファイル名
| 現在のモード「Animation」
| Sprite Num : 現在表示している番号
| Change Frame : Spriteが切り替わるフレーム数。マイナスの値を指定すると逆方向に動作します。

#### Animation Step

スプライトをコマ送りで表示します。

NJViewer Infoウィンドウに以下の項目が表示されます。

| Spriteの最初のファイル名
| 現在のモード「Animation Step」
| Sprite Num : 現在表示している番号

#### 操作

モード切り替え | Lトリガーを押しながら方向ボタンをUP/DOWN
Change Frameの変更（Animationモード時） | Lトリガーを押しながら方向ボタンをLEFT/RIGHT
Sprite Numの変更（Animation Stepモード時） | Lトリガーを押しながら方向ボタンをLEFT/RIGHT
サイズの変更（デフォルトは1倍） | Yを押しながらアナログ方向キーをLEFT/RIGHT
移動 | Y を押しながら方向ボタンを操作
テクスチャ一覧表示 | Lトリガーを押しながらA
Reset | START

[←] | [INDEX] | [→]