##### Shinobiライブラリ - ペリフェラルデータ関数

# pdTmrSetTime

タイマデバイスの時刻設定

### 書式

      Sint32 pdTmrSetTime( port, *time, func, param )
      Uint32 port
      const PDS_TIME *time
      PD_TIMERCALLBACK func
      Uint32 param

### 引数

  port | ポート番号
  time | 時刻構造体
  func | 時刻設定完了コールバック関数
  param | コールバック関数に渡されるパラメータ

### 戻り値

  PDD_TMRERR_OK | 時刻設定要求成功
  PDD_TMRERR_NO_TIMER | タイマを持つデバイスが接続されていない
  PDD_TMRERR_BUSY | デバイスはBUSY状態

### 解説

  ビジュアルメモリのような、タイマを持つデバイスの時刻を設定します。 関数の戻り値に関係なくコールバックが発生します。

  引数 port に指定するポート番号は以下のとおりです。

  定義 | 意味
  PDD_PORT_A1 | コントロールポートA拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | コントロールポートA拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | コントロールポートB拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | コントロールポートB拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | コントロールポートC拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | コントロールポートC拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | コントロールポートD拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | コントロールポートD拡張ソケット2

### 用例

      PDS_TIME time;

      time.year = 1998;
      time.month = 12;
      time.day = 31;
      time.hour = 23;
      time.minute = 59;
      time.second = 59;
      time.dayofweek = dayofweek(1998, 12, 31);

      ret = pdTmrSetTime(PDD_PORT_A1, &time, callback, 0);

      if (ret != PDD_TMRERR_OK) {
      	/* 設定できなかった */
      }
      	:
      /* コールバック関数 */
      void callback(Sint32 stat, Uint32 param)
      {
      	switch (stat) {
      		case PDD_TMRERR_OK:
      			/* 設定できた */
      			break;
      		case PDD_TMRERR_NO_TIMER:
      			/* 抜かれた */
      			break;
      		case PDD_TMRERR_INVALID:
      			/* 設定値が間違っている */
      			break;
      		case PDD_TMRERR_BUSY:
      			/* BUSY状態 */
      			break;
      	}
      }

### 備考

  「ビジュアルメモリ」には曜日のデータがセットされません。

### 参照

  pdTmrGetTime()

pdTmrSetTime

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999