##### Shinobiライブラリ - 振動デバイス関数

# pdVibMxStart

振動ペリフェラルの振動開始(ぷるぷるぱっく専用)

### 書式

      Sint32 pdVibMxStart( port, *param )
      Uint32 port
      const PDS_VIBPARAM *param

### 引数

  port | ポート番号
  *param | 振動パラメータ構造体のアドレス

### 戻り値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない
  PDD_VIBERR_BUSY振動 | 振動ペリフェラルがBUSY状態

### 解説

  単一の振動ユニットを持つ振動ペリフェラルの振動を開始します。

  ポート番号portには次の値が指定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      PDS_VIBPARAM param;
      param.unit = 1;
      param.flag = PDD_VIB_FLAG_CONTINUOUS;
      param.power = -7;
      param.freq = 15;
      param.inc = 0;
      if (pdVibMxStart(PDD_PORT_A2, &param) == PDD_VIBERR_OK) {
        /* Success */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibMxStart

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999