### 3-5　フラッシュメモリ

ビジュアルメモリ用カスタムチップは、128Kバイトのフラッシュメモリ空間を持ちます。

フラッシュメモリ空間は、1バンクあたり64Kバイトの2バンクで構成され、OSプログラムを呼び出してデータの読み書きが可能です。また、ROMテーブル参照命令（LDC）を使用し、各バンクごとにROM空間のデータを参照することができます。 また、アプリケーションは、必ずバンク0の64Kバイトのメモリ空間に格納します。システムBIOS（ROM）とアプリケーションプログラム（フラッシュメモリ）の切り換えは、専用のマクロ命令CHANGEを使用します。

▽ フラッシュメモリのメモリマップ(図19)

フラッシュメモリへの書き込み/読み出しはOSプログラムを呼び出して行います。詳細については「システムBIOS編」の「第12章　サブルーチンリファレンス」を参照してください。

[←] | [INDEX] | [→]