##### Shinobi Library - ペリフェラル・振動デバイス関数

# pdVibSetStopTime

振動ペリフェラルの振動時間の設定

### 書式

> `Sint32 pdVibSetStopTime( port, unit, time, num )
> Uint32 port
> Uint8 *unit
> Uint8 *time
> Uint32 num
> `

### 引数

> port | ポート番号
> unit | ユニット番号を格納した配列
> time | 自動停止時間を格納した配列
> num | ユニット数(1〜15)

### 戻り値

> PDD_VIBERR_OK | 正常終了
> PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない
> PDD_VIBERR_BUSY | 振動ペリフェラルがBUSY状態

### 解説

> 振動ペリフェラルの振動自動停止時間を設定します。

> ポート番号portには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

> 自動停止時間は0.25秒刻みで、0x00の場合約0.25秒、0xFFの場合約64秒になります。

> ユニット数numには、配列unit、timeおける何番目の要素までを設定するかを指定します。 すなわち、numに2を指定した場合、配列unitにおける2つめの要素のユニットまでが、停止することになります。

### 用例

>     Uint8 units[] = {1, 3, 5};
>     Uint8 times[] = {10, 20, 30};
>     if (pdVibSetStopTime(PDD_PORT_A2, units, times, 3)
>     	== PDD_VIBERR_OK) {
>     	/* Success */
>     }

### 備考

> この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibSetStopTime

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000