##### Kamui2 Library - ディスプレイ制御関数

# kmSetHSyncLine

表示何ライン目で割り込みを起こすかを指定

### 書式

> `KMSTATUS kmSetHSyncLine( nInterruptLine )
> KMINT32 nInterruptLine
> `

### 引数

> nInterruptLine | (入力)何ライン目で割り込みを起こすかを指定

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功
> KMSTATUS_ILLEGAL_PARAMETER | 値が不正

### 解説

> 表示何ライン目で割り込みを起こすかを指定します。

> 0〜240/480の値を設定してください。

kmSetHSyncLine

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000