##### Shinobi Library - ペリフェラル・振動デバイス関数

# pdVibGetInfo

振動ペリフェラルの情報の取得

### 書式

> `Sint32 pdVibGetInfo(port, vibinfo)
> Uint32 port
> PDS_VIBINFO *vibinfo
> `

### 引数

> port | ポート番号
> vibinfo | 振動ペリフェラル情報を格納するアドレス

### 戻り値

> PDD_VIBERR_OK | 正常終了
> PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない

### 解説

> 振動ペリフェラルの情報を取得します。

> ポート番号portには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

>     PDD_VIBINFO info;
>     if (pdVibGetInfo(PDD_PORT_A2, &info) == PDD_VIBERR_OK) {
>       /* Success */
>     }

### 備考

> この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

### 参照

> pdVibEnumerateUnit() | 振動ペリフェラルのユニット情報の取得

pdVibGetInfo

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000