##### Sound Library - PCM Streamモジュールコントロール関数

# sdPstmGetCurAdr

PCM Stream再生のカレントアドレスの取得

### 書式

> `SDE_ERR sdPstmGetCurAdr( handle, target_slot, cur_adr )
> SDPSTM handle
> const Sint8 target_slot
> Sint32 *cur_adr
> `

### 引数

> handle | PCM Streamポートのハンドル
> target_slot | スロット番号
> cur_adr | 取得するカレントアドレス

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> 指定したポートで再生中のPCM StreamのRing Buffer上のAddressを取得します。

> AddressはRing Bufferの先頭を0とした値になります。つまりRing Bufferサイズが8000Hなら0000Hから7FFFHまでの値を取得することになります。 単位はバイトになり、16bitの量子化bitで44100Hzのサンプリング周波数の場合に一秒で88200増えることになります。 値は再生を停止した時点では停止するまで演奏した総サンプル数の値のままの状態です。

sdPstmGetCurAdr

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000