##### Sound Library - PCM Streamモジュールコントロール関数

# sdPstmSetFxInCh

PCM StreamポートのFX Input Channelの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdPstmSetFxInCh( handle, target_slot, fx_in_ch, base_fx_lev )
> SDPSTM handle
> const Sint8 target_slot
> const Sint8 fx_in_ch
> const Sint8 base_fx_lev
> `

### 引数

> handle | PCM Streamポートのハンドル
> target_slot | スロット番号
> fx_in_ch | FX Input Channel番号
> base_fx_lev | ベース入力レベル

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | 引数が正常な値の範囲外
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> PCM StreamポートのFX Input Channelを設定します。

> 指定できるFX Input Channelは00H〜0FHです。

> 引数target_slotには設定するスロット番号を指定します。 この引数にSDD_PSTM_PORT_SLOT_ALLを指定した場合は、指定したポートの全てのスロットに対して設定を行います。

> ベースFX Input Levelを指定する引数 base_fx_levの指定範囲は0000H(最小)〜007FH(最大)です。

> また、引数 fx_in_ch、base_fx_levは絶対値指定です。 引数base_fx_levとsdPstmSetFxLev()関数で指定する引数fx_levを演算し、最終FXレベルを決定します。

### 備考

> 定期的なタイミングで行うアプリケーションで用意したサーバ関数などで、V同期で変化のない値を毎回設定し続けることは効率的なHost Command Bufferの利用方法でないばかりか、Sound Driverの負荷を増やす原因になります。 なるべく行わないでください。

### 参照

> sdPstmSetFxInLev() | PCM StreamポートのFX Input Levelの設定

sdPstmSetFxInCh

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000