/************************************************************************ * CRIライブラリロゴデータ * * Copyright (c) 1997,2000 CRI * * File : index.htm * Date : 2000-03-01 * Version : 3.01 * Author : Ohta Masami * ***********************************************************************/

CRI Library Logo Data

CRIライブラリロゴデータ Ver.3.01
2000-03-01

１．　概要 下記ライブラリの画面表示用ロゴデータを提供します。 ・CRI ADX ・MPEG Sofdec

２．　ロゴデータ仕様 （１）　ロゴデータの種類 ロゴデータの種類を以下の表に示します。

No | ロゴの種類 | 映像方式 | ロゴ色 | 解像度
--- | --- | --- | --- | ---
1 | CRI ADX | NTSC PAL 拡張PAL | 黒地 白地 | 640×480 320×240 160×120
2 | MPEG Sofdec | NTSC PAL 拡張PAL | 黒地 白地 | 640×480 320×240 160×120
3 | Sofdec&ADX複合※ | NTSC PAL 拡張PAL | 黒地 白地 | 640×480 320×240 160×120

※SofdecロゴとADXロゴを1つの画像としてまとめたもの。 Sofdec＆ADX複合ロゴは、SofdecとADXのライブラリを両方 使用する場合にお使い下さい。

（２）　ピクセルアスペクト比 Dreamcastは映像方式により画素の縦横比率が異なります。 各ロゴデータのピクセルアスペクト比を以下の表に示します。

No | 映像方式 | 縦 | 横 | 国名
--- | --- | --- | --- | ---
1 | NTSC | 1.0 | 1.095 | 日本、米国
2 | PAL | 1.0 | 0.9157 | 欧州
3 | 拡張PAL | 1.0 | 1.0 | 欧州

（３）　輝度レベル 最大輝度レベルの値をBFH=191（256階調）としています。 (前バージョンと同じ)
（４）　拡張PALのフリッカについて 拡張PALでロゴを表示すると、一部フリッカの目立つところがあります。 Dreamcastの特性上やむを得ないため、ご了承下さい。

３．　ファイル命名規則 ファイル名の命名規則を以下に示します。 ●sfd640nb.bmp

       sfd    640   n  b  .bmp
      ------ ------ -- --
        |      |    |  |
        |      |    |  +-----  ロゴ色  ：b (黒地)
        |      |    |          　　　　　w (白地)
        |      |    |
        |      |    +--------  映像方式：n (NTSC)
        |      |               　　　　　p (PAL)
        |      |               　　　　　e (拡張PAL)
        |      |
        |      +-------------  解像度  ：640 (640×480)
        |                      　　　　　320 (320×240)
        |                      　　　　　160 (160×120)
        |
        +--------------------  ロゴ種類：adx (ADX)
                               　　　　　sfd (Sofdec)
                               　　　　　s_a (Sofdec&ADX複合)

４．　ディレクトリ構成 ディレクトリの構成を以下の図に示します。

cril_301 ：CRIライブラリロゴデータ Ver.3.01
|--adx　　　　 ：CRI ADXロゴデータ
|　 |--ntsc　　：NTSC方式用
| 　|--pal　　 ：PAL方式用
| 　|--pal_ex　：拡張PAL方式用
|--sfd　　　　 ：MPEG Sofdecロゴデータ
| 　|--ntsc　　：NTSC方式用
| 　|--pal　　 ：PAL方式用
| 　|--pal_ex　：拡張PAL方式用
|--sfd_adx　　 ：Sofdec&ADX複合ロゴデータ
|--ntsc　　：NTSC方式用
|--pal　　 ：PAL方式用
|--pal_ex　：拡張PAL方式用

５．　変更履歴 ●2000-03-01:Ver.3.01 (a) HTMLでロゴファイルを取得する場合の注意書きを追加。 ●2000-02-02:Ver.3.00 (a) ロゴデータの画質を向上。
(b) SofdecロゴデータとADXロゴデータのバージョン番号を統一。
(c) NTSC方式に加え、PAL方式・拡張PAL方式のデータを追加。
(d) NTSC方式・PAL方式に、160×120ピクセルの画像サイズを追加。
(e) ファイル名を変更。

CSK Research Institute