##### Shinobi Library - ペリフェラル・音声入力デバイス関数

# wsBufCreate

取り込み制御ハンドルの生成

### 書式

> `WSBUF wsBufCreate( pno, para )
> Sint32 pno
> WSS_BUF_PRM para
> `

### 引数

> pno | ポート番号
> para | 取り込み制御ハンドルの設定パラメータ

### 戻り値

> 取り込み制御ハンドル

### 解説

> 取り込み制御ハンドルを作成します。

> 取り込み制御ハンドル(WSBUF)は、音声データの取り込みを制御するためのハンドルです。 音声入力デバイス毎の情報を保持します。

> ポート番号を示す引数 pno には次の値が定義されています。

> 定義 | 意味
> WSD_DEV_A1 | コントロールポートAの拡張ソケット1
> WSD_DEV_A2 | コントロールポートAの拡張ソケット2
> WSD_DEV_A3 | コントロールポートAの拡張ソケット3
> WSD_DEV_A4 | コントロールポートAの拡張ソケット4
> WSD_DEV_A5 | コントロールポートAの拡張ソケット5
> WSD_DEV_B1 | コントロールポートBの拡張ソケット1
> WSD_DEV_B2 | コントロールポートBの拡張ソケット2
> WSD_DEV_B3 | コントロールポートBの拡張ソケット3
> WSD_DEV_B4 | コントロールポートBの拡張ソケット4
> WSD_DEV_B5 | コントロールポートBの拡張ソケット5
> WSD_DEV_C1 | コントロールポートCの拡張ソケット1
> WSD_DEV_C2 | コントロールポートCの拡張ソケット2
> WSD_DEV_C3 | コントロールポートCの拡張ソケット3
> WSD_DEV_C4 | コントロールポートCの拡張ソケット4
> WSD_DEV_C5 | コントロールポートCの拡張ソケット5
> WSD_DEV_D1 | コントロールポートDの拡張ソケット1
> WSD_DEV_D2 | コントロールポートDの拡張ソケット2
> WSD_DEV_D3 | コントロールポートDの拡張ソケット3
> WSD_DEV_D4 | コントロールポートDの拡張ソケット4
> WSD_DEV_D5 | コントロールポートDの拡張ソケット5

wsBufCreate

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000