##### Kamui2 Library - 描画制御関数

# kmRender

レンダリング開始

### 書式

> `KMINT32 kmRender( dwFlipMode )
> KMDWORD dwFlipMode
> `

### 引数

> dwFlipMode | (入力)フリップモード

### 戻り値

> 0より大きい | 成功
> 0より小さい | 失敗

### 解説

> タイルアクセラレータに対して、1シーン分の頂点データの登録が終了したことを Kamuiに通知し, 頂点データ展開完了後、Back Buffer に対するレンダリングを開始します。

> シーンの終了(kmEndScene()関数)はこの関数のあとに実行してください。

> 引数 dwFlipModeにはフリップモードを指定します。 次の値が定義されています。

> 定義 | 意味
> KM_RENDER_FLIP | フリップモード
> KM_RENDER_NOFLIP | ノーフリップモード

> フリップモードに設定されていると、次ぎのVSync信号で描画／表示のダブルバッファを切り替えます。

### 参照

> kmEndScene() | シーンの終了

kmRender

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000