##### Kamui2 Library - 描画パラメータ設定(Kamui1互換用)関数

# kmChangeContextListType

ListTypeの変更

### 書式

> `KMSTATUS kmChangeContextListType( pVertexBuffDesc, nListType )
> PKMVERTEXBUFFDESC pVertexBuffDesc
> KMLISTTYPE nListType
> `

### 引数

> pVertexBuffDesc | (入力/出力)KMVERTEXBUFFDESCへのポインタ
> nListType | (入力)ListType

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> kmSetVertexRenderState()関数/kmSetStripHead()関数でpVertexBuffDesc->pGlobalParamに登録したレンダリングパラメータのListTypeを変更します。 対応するVertexTypeは以下のようになります。

> VertexType | 対応状況
> VertexType00 | ○
> VertexType01 | ○
> VertexType02 | ○
> VertexType03 | ○
> VertexType04 | ○
> VertexType05 | ○
> VertexType06 | ○
> VertexType07 | ○
> VertexType08 | ○
> VertexType09 | ○
> VertexType10 | ○
> VertexType11 | ○
> VertexType12 | ○
> VertexType13 | ○
> VertexType14 | ○
> VertexType15 | ○
> VertexType16 | ○
> VertexType17 | ○

> ◎:KM_IMAGE_PARAM1 / KM_IMAGE_PARAM2 設定可能
> ○:KM_IMAGE_PARAM1のみ設定可能

> 引数nListTypeに設定する変更可能なListTypeは、VertexTypeにより決まります。 VertexType0〜16では以下のいずれかが設定可能です。

> - KM_OPAQUE_POLYGON
> - KM_TRANS_POLYGON
> - KM_PUNCHTHROUGH_POLYGON
> VertexType17では、以下のいずれかが設定可能です。
> - KM_OPAQUE_MODIFIER
> - KM_TRANS_MODIFIER

### 備考

> この関数は、kmStartVertexStrip()関数でストリップを開始する前に pVertexBuffDesc->pGlobalParam の一部を変更します。 事前に同一パス内において、pVertexBuffDesc->pGlobalParamへレンダリングパラメータを登録していない場合の動作は保証しません。

### 参照

> kmSetStripHead() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の登録
> kmSetVertexRenderState() | レンダリングパラメータ(KMVERTEXCONTEXT)の登録(通常時)
> kmStartVertexStrip() | 頂点データストリップの開始

kmChangeContextListType

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000