##### Shinobi Library - システムマネージャ関数

# syMngSleep

次のレベルのサブファイバへのスイッチ

### 書式

> `void syMngSleep( void )
> `

### 引数

> なし

### 戻り値

> なし

### 解説

> 次のレベルのファイバにスイッチします。

> スイッチする順番は以下の通りです。

> 定義 | 意味
> SYD_MNG_FLVL_TMR | タイマファイバ
> SYD_MNG_FLVL_UHIGH | 高優先度ファイバ
> SYD_MNG_FLVL_MAIN | メインファイバ
> SYD_MNG_FLVL_MW | ミドルウェアファイバ
> SYD_MNG_FLVL_UIDL | アイドルファイバ

### 用例

>     syMngSleep();

### 参照

> syMngSwitch() | サブファイバへのスイッチ
> syMngDelayedSwitch() | 割り込み処理内からのサブファイバへのスイッチ

syMngSleep

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000