##### Kamui2 Library - コールバック制御関数

# kmSetVSyncCallback

VSync割り込みコールバック関数の登録

### 書式

> `KMSTATUS kmSetVSyncCallback( pVSyncCallback, pCallbackArguments )
> PKMCALLBACKFUNC pVSyncCallback
> PVOID pCallbackArguments
> `

### 引数

> pVSyncCallback | (入力)コールバック関数へのポインタ
> pCallbackArguments | (入力)コールバック関数へ渡す引数へのポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> VSync(垂直帰線区間)突入時に呼び出されるコールバック関数を登録します。

> コールバック関数は、以下の形式でコーディングしてください。

> VOID VSyncCallbackFunc(PVOID pCallbackArguments);

> pCallbackArguments(入力):登録時に指定されたパラメータへのポインタです。

kmSetVSyncCallback

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000