##### Kamui2 Library - 頂点データ登録関数

# kmContinuePass

パスの継続

### 書式

> `KMSTATUS kmContinuePass( pVertexBuffDesc )
> PKMVERTEXBUFFDESC pVertexBuffDesc
> `

### 引数

> pVertexBuffDesc | (入力)KMVERTEXBUFFDESCへのポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> パスを継続します。

> マルチパス時はパスの継続にkmEndPass()関数/kmBeginPass()関数を使用することもできます。 マルチパス時には下記のように2通りの方法が記述できます。

### 用例

>     /* 3パスの場合 */
>     (1)
>     kmBeginScene();
>     	kmBeginPass();
>     	...
>     	(Pass1)
>     	...
>     	kmContinuePass();
>     	...
>     	(Pass2)
>     	...
>     	kmContinuePass();
>     	...
>     	(Pass3)
>     	...
>     	kmEndPass();
>     kmEndScene();
>     (2)
>     kmBeginScene();
>     	kmBeginPass();
>     	...
>     	(Pass1)
>     	...
>     	kmEndPass();
>     	kmBeginPass();
>     	...
>     	(Pass2)
>     	...
>     	kmEndPass();
>     	kmBeginPass();
>     	...
>     	(Pass3)
>     	...
>     	 kmEndPass();
>     kmEndScene();

### 参照

> kmBeginPass() | パスの開始
> kmBeginScene() | シーンの開始
> kmEndPass() | パスの終了
> kmEndScene() | シーンの終了

kmContinuePass

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000