##### Shinobi Library - 構造体/その他のデータ型

# PDS_VIBPARAM

振動パラメータの構造体

### 定義

>     typedef struct {
>          Uint8 unit;
>          Uint8 flag;
>          Sint8 power;
>          Uint8 freq;
>          Uint8 inc;
>          Uint8 reserved[3];
>     } PDS_VIBPARAM;

### メンバ

> unit | 振動パラメータを送るユニット番号
> flag | 振動フラグ
> power | 振動強度
> freq | 振動周波数
> inc | 振動勾配周期
> reserved | 予約

### 解説

> 振動ペリフェラルの振動パラメータを格納する構造体です。

### 参照

> pdVibMxStart() | 振動ペリフェラルの振動開始(ぷるぷるぱっく専用)
> pdVibStart() | 振動ペリフェラルの振動開始

PDS_VIBPARAM

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000