##### Kamui2 Library - 頂点データ登録関数

# kmStartStrip

頂点データストリップの開始(直接転送)

### 書式

> `KMSTATUS kmStartStrip( pVertexBuffDesc, pStripHead )
> PKMVERTEXBUFFDESC pVertexBuffDesc
> PKMSTRIPHEAD pStripHead
> `

### 引数

> pVertexBuffDesc | (入力)KMVERTEXBUFFDESCへのポインタ
> pStripHead | (入力)KMSTRIPHEADへのポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> 頂点データストリップを開始します。

> KMSTRIPHEADに構築されたレンダリングパラメータを内部データのListTypeが示す頂点バッファへ書き込みます。 この関数では、pVertexBuffDesc->pGlobalParamにセットせず、直接転送します。

### 備考

> ここで書き込んだレンダリングパラメータの頂点タイプと、これに続くkmSetVertex()関数で書き込む頂点タイプは同一のものを使用してください。異なる場合の動作は保証しません。

kmStartStrip

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000