##### Sound Library - One Shotモジュールコントロール関数

# sdShotSetFxInCh

One ShotポートのFX Input Channelの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdShotSetFxInCh( handle, fx_in_ch, base_fx_lev )
> SDSHOT handle
> const Sint8 fx_in_ch
> const Sint8 base_fx_lev
> `

### 引数

> handle | One Shotポートのハンドル
> fx_in_ch | FX Input Channel
> base_fx_lev | ベースFX Input Level

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | 引数が正常な値の範囲外
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> One ShotポートのFX Input Channelを設定します。指定可能なFX Input Channelは00H〜0FHです。

> ベースFX Input Levelを指定する引数 base_fx_lev の指定範囲は0000H(最小)〜007FH(最大)です。

> 引数fx_in_chおよび base_fx_levは絶対値指定です。

### 備考

> 定期的なタイミングで行うアプリケーションで用意したサーバ関数などで、V同期で変化のない値を毎回設定し続けることは効率的なHost Command Bufferの利用方法でないばかりか、Sound Driverの負荷を増やす原因になります。 なるべく行わないでください。

### 参照

> sdShotSetFxInLev() | One ShotポートのFX Input Levelの設定

sdShotSetFxInCh

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000