##### Shinobi Library - ペリフェラル・振動デバイス関数

# pdVibGetDirection

振動ペリフェラルの接続方向の取得

### 書式

> `Sint32 pdVibGetDirection( port )
> Uint32 port
> `

### 引数

> port | ポート番号

### 戻り値

> PDD_VIB_DIRECTION_NORMAL | 正方向
> PDD_VIB_DIRECTION_FLIP | 逆方向
> PDD_VIB_DIRECTION_LEFT | 左方向
> PDD_VIB_DIRECTION_RIGHT | 右方向

### 解説

> 振動ペリフェラルの接続されている向きを取得します。

> ポート番号portには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 備考

> 接続されている向きにより、振動軸そのものの向きが変化します。

> この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibGetDirection

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000