##### Sound Library - PCM Streamモジュールコントロール関数

# sdPstmSetDrctLev

PCM Streamポートのダイレクトレベルの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdPstmSetDrctLev( handle, target_slot, drct_lev )
> SDPSTM handle
> const Sint8 target_slot
> const Sint8 drct_lev
> `

### 引数

> handle | PCM Streamポートのハンドル
> target_slot | スロット番号
> drct_lev | ダイレクトレベル

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> 指定したPCM Streamポートに対してダイレクトレベル(DSPによるFX処理を通らない音)設定します。 引数target_slotは設定するスロット番号を指定します。 この引数にSDD_PSTM_PORT_SLOT_ALLを指定した場合は、指定したポートの全てのスロットに対して設定を行います。

> ダイレクトレベルを指定する引数 drct_lev の値の範囲は-007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

### 備考

> 定期的なタイミングで行うアプリケーションで用意したサーバ関数などで、V同期で変化のない値を毎回設定し続けることは効率的なHost Command Bufferの利用方法でないばかりか、Sound Driverの負荷を増やす原因になります。 なるべく行わないでください。

sdPstmSetDrctLev

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000