##### Kamui2 Library - ディスプレイ制御関数

# kmChangeDisplayDitherMode

ディザ処理の設定

### 書式

> `KMSTATUS kmChangeDisplayDitherMode( bEnable )
> KMBOOLEAN bEnable
> `

### 引数

> bEnable | (入力)ディザ処理のフラグ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> レンダリング結果をフレームバッファに書き込むときにディザ処理を行うかどうかを指定します。

> この関数は、kmSetDisplayMode()関数の設定を変更します。

> ドリームキャストの画面に対するディザ処理は、フレームバッファの設定が1ピクセル16bitの表示モードに設定されていないと意味がありません。 画面モードが RGB888またはARGB8888の場合、この設定は無視されます。

> 引数 bEnabel に指定する値は、次のように定義されています。

> 定義 | 意味
> KM_TRUE | ディザ処理使用
> KM_FALSE | ディザ処理不使用

kmChangeDisplayDitherMode

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000