##### Shinobi Library - ファイバ関数

# syFbrDelayedSwitchToFiber

割り込みを契機としたファイバの切り替え

### 書式

> `Void syFbrDelayedSwitchToFiber( hFiber )
> SYFBR hFiber
> `

### 引数

> hFiber | 制御を移すファイバのハンドル

### 戻り値

> なし

### 解説

> 指定したファイバに制御を移します。

> 割り込みコンテキストで実行し、ファイバの切り替えを割り込み終了時に行いたい場合使用します。

> それ以外の場合は、syFbrSwitchToFiber()関数を使用します。

### 備考

> ファイバの切り替え時に保存されるコンテキスト(CPUレジスタ)については、別ドキュメントを参照して下さい。

### 参照

> syFbrSwitchToFiber() | ファイバの切り替え

syFbrDelayedSwitchToFiber

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000