##### Shinobi Library - ペリフェラルデータ関数

# pdKbdGetInfo

キーボードのハードウェア情報の取得

### 書式

> `const PDS_KEYBOARDINFO *pdKbdGetInfo( port )
> Uint32 port
> `

### 引数

> port コントロールポート番号

### 戻り値

> キーボードのハードウェア情報

### 解説

> キーボードのハードウェア情報(言語、種別など)を取得します。

> ポート番号を示す引数 portには次の値が定義されています。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A0 | コントロールポートA
> PDD_PORT_B0 | コントロールポートB
> PDD_PORT_C0 | コントロールポートC
> PDD_PORT_D0 | コントロールポートD

### 参照

> pdKbdInit() | キーボードライブラリの初期化
> pdKbdExit() | キーボードライブラリの終了

pdKbdGetInfo

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000