##### Shinobi Library - ペリフェラル・音声入力デバイス関数

# wsBufSetAmpGain

音声入力デバイスのAMPゲインの設定

### 書式

> `Sint32 wsBufSetAmpGain( wsbuf, gain )
> WSBUF wsbuf
> Sint32 gain
> `

### 引数

> wsbuf | 取り込み制御ハンドル
> gain | AMPゲイン

### 戻り値

> WSD_ERR_OK | 正常終了
> WSD_ERR_FATAL | エラー

### 解説

> 指定した割り込み制御ハンドル(WSBUF)から音声入力デバイスのAMPゲインを設定します。

> AMPゲインの最大値、+16 最小値は -15です(単位dB)。

### 備考

> 試供品SIPデバイスでは、AMPゲインの最大値、+8 最小値 -7です。 AMPゲインの最大値、最小値はそれぞれ、WSD_BUF_GAIN_MIN と WSD_BUF_GAIN_MAXで定義されています。

wsBufSetAmpGain

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000