##### Middleware Library - SofdecF/X関数

# mwPlySetCompoMode

合成モードの設定

書式

> `void mwPlySetCompoMode( ply, mode )
> MWPLY ply
> Sint32 mode
> `

引数

> ply | ミドルウェア再生ハンドル
> mode | 合成モード

戻り値

> なし

解説

> 合成モードを設定します。

> 合成モードを再生の途中で切り換える時に使用します。 合成モードの切り換えは、mwPlyEntryFxCb()関数で登録したコールバック関数が実行されるタイミングでのみ行うことができます。

> 合成モードを示す引数 mode には次の値が定義されています。

> 値 | 意味
> MWD_PLY_COMPO_OPEQ | 不透明
> MWD_PLY_COMPO_TRNSP | 透明
> MWD_PLY_COMPO_ADD | 加算合成
> MWD_PLY_COMPO_LUMI | ルミネッセンス合成
> MWD_PLY_COMPO_ALPH3 | ３値アルファ合成
> MWD_PLY_COMPO_ALPH5 | ５値アルファ合成
> MWD_PLY_COMPO_ALPH256 | フルアルファ合成
> MWD_PLY_COMPO_MIX | 混合モード(１つのストリームに複数の合成モードが混在)

備考

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

mwPlySetCompoMode

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000