##### Middleware Library - ADXファイル関数

# ADXF_ReadNw32

データの読み込み開始

書式

> `long ADXF_ReadNw32( adxf, nsct, buf )
> ADXF adxf
> long nsct
> void *buf
> `

引数

> adxf | ADXFハンドル
> nsct | 読み込みデータ量(単位セクタ)
> buf | 読み込み領域

戻り値

> 読み込みデータ量(単位セクタ)

解説

> データ読み込みのリクエストを発行します。

> リクエストしたアクセス動作が完了すると、アクセスポインタはnsctセクタ進みます。

備考

> 引数bufで示す読み込み領域のアドレス境界は32バイトにする必要があります。

> ファイル末をまたぐような読み込みセクタ数を指定された時は、 ファイル末までのセクタ数を返し、ファイル末までの読み込み処理を行います。

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

ADXF_ReadNw32

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000