##### Kamui2 Library - グローバル設定関数

# kmSetPaletteMode

オンチップパレットモードの設定

### 書式

> `KMSTATUS kmSetPaletteMode( Palettemode )
> KMPALETTEMODE Palettemode
> `

### 引数

> PaletteMode | (入力)パレットのカラーモード

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> パレットテクスチャで使用されるオンチップパレットのカラーモードを指定します。

> 引数 PaletteMode にはパレットのカラーモードを指定します。 以下の中のいずれかを指定することができます。

> 定義 | 意味
> KM_PALETTE_16BPP_ARGB1555 | 16BPPモード、ARGB1555形式
> KM_PALETTE_16BPP_RGB565 | 16BPPモード、RGB565形式
> KM_PALETTE_16BPP_ARGB4444 | 16BPPモード、ARGB4444形式
> KM_PALETTE_32BPP_ARGB8888 | 32BPPモード、ARGB8888形式

> パレットは1024エントリあります。 パレットの設定については kmSetPaletteData()関数の解説を参照してください。

### 備考

> パレットデータの設定( kmSetPaletteData()関数 / kmSetPaletteBank()関数 / kmSetPaletteBankData()関数 )は、 パレットモードの設定(この関数)の後で行わなければなりません。

> パレットモードとパレットデータの形式が一致していない場合は、パレットレジスタに不正なデータが設定されます。

### 参照

> kmSetPaletteBank() | オンチップパレットデータの書き換え(バンク単位)
> kmSetPaletteBankData() | オンチップパレットデータの書き換え
> kmSetPaletteData() | オンチップパレットデータの設定

kmSetPaletteMode

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000