##### Shinobi Library - シリアル関数

# syComOpen

通信速度を指定した通信経路のオープン

### 書式

> `Sint32 syComOpen( speed )
> Uint8 speed
> `

### 引数

> speed | 通信速度

### 戻り値

> 0

### 解説

> 通信速度を指定して通信経路をオープンします。

> 引数 speed に設定する値は以下のとおりです。

> 定義 | 通信速度
> SYD_COM_SPEED_9600 | 9600BPS
> SYD_COM_SPEED_19200 | 19200BPS
> SYD_COM_SPEED_28800 | 28800BPS
> SYD_COM_SPEED_38400 | 38400BPS
> SYD_COM_SPEED_57600 | 57600BPS
> SYD_COM_SPEED_115200 | 115200BPS
> SYD_COM_SPEED_230400 | 230400BPS
> SYD_COM_SPEED_260K | 260kBPS
> SYD_COM_SPEED_312K | 312kBPS
> SYD_COM_SPEED_390K | 390kBPS
> SYD_COM_SPEED_520K | 520kBPS
> SYD_COM_SPEED_780K | 780kBPS
> SYD_COM_SPEED_1M | 1.5MBPS

### 用例

>     syComOpen( SYD_COM_SPEED_38400 );

### 参照

> syComOpenEx() | オープンパラメータを指定した通信経路のオープン
> syComClose() | 通信経路のクローズ

syComOpen

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000