##### Shinobi Library - ペリフェラル・記録デバイス関数

# buExit

メモリーカードファイルシステムの終了

### 書式

> `Sint32 buExit( void )
> `

### 引数

> なし

### 戻り値

> BUD_ERR_OK | 正常終了
> BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

> メモリーカードファイルシステムを終了します。

### 用例

>     do {
>     } while(buExit() != BUD_ERR_OK);

### 備考

> 何らかのファイル処理が行われている場合、終了することができないためBUD_ERR_BUSYが戻ります。

### 参照

> buInit() | メモリーカードファイルシステムの初期化

buExit

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000