##### Kamui2 Library - コールバック制御関数

# kmSetEndOfYUVCallback

YUV終了割り込みコールバック関数の登録

### 書式

> `KMSTATUS kmSetEndOfYUVCallback( pEndOfYUVCallback, pCallbackArguments )
> PKMCALLBACKFUNC pEndOfYUVCallback
> PVOID pCallbackArguments
> `

### 引数

> pEndOfYUVCallback | (入力)コールバック関数へのポインタ
> pCallbackArguments | (入力)コールバック関数へ渡す引数へのポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> YUV終了割り込み時に実行するコールバック関数を登録します。

> YUV終了割り込みは、YUVコンバータがコンバートを終了すると発行されます。

> VOID EndOfYUVFunc(PVOID pCallbackArguments);

> 引数 pCallbackArgumentsは、登録時に指定された引数へのポインタです。

kmSetEndOfYUVCallback

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000