##### Sound Library - MIDIモジュールコントロール関数

# sdMidiSetFxInLev

MIDIポートのFX Input Levelの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdMidiSetFxInLev( handle, fx_in_lev )
> SDMIDI handle
> const Sint8 fx_in_lev
> `

### 引数

> handle | MIDIポートのハンドル
> fx_in_lev | FXレベル

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | 引数が正常な値の範囲外
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> 指定したMIDIポートに対してFXレベルを設定します。

> FXレベルを指定する引数 fx_in_levの値の範囲は-007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

> 引数fx_in_levは作成されたデータのFXレベルを基準に相対値をとります。

> つまりfx_in_levの値を元に戻すとき(データに設定されたFXレベルに戻すとき)は0を指定します。

### 備考

> 定期的なタイミングで行うアプリケーションで用意したサーバ関数などで、V同期で変化のない値を毎回設定し続けることは効率的なHost Command Bufferの利用方法でないばかりか、Sound Driverの負荷を増やす原因になります。 なるべく行わないでください。

sdMidiSetFxInLev

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000