##### Shinobi Library - ペリフェラル・振動デバイス関数

# pdVibMxSetStopTime

振動ペリフェラルの振動時間の設定(ぷるぷるぱっく専用)

### 書式

> `Sint32 pdVibMxSetStopTime( port, time )
> Uint32 port
> Uint32 time
> `

### 引数

> port | ポート番号
> time | 自動停止時間

### 戻り値

> PDD_VIBERR_OK | 正常終了
> PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない
> PDD_VIBERR_BUSY | 振動ペリフェラルがBUSY状態

### 解説

> 振動ペリフェラルの振動自動停止時間を設定します。

> ポート番号portには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

> 引数 time に指定する自動停止時間は0.25秒刻みで、0x00の場合約0.25秒、0xFFの場合約64秒になります。

### 用例

>     if (pdVibMxSetStopTime(PDD_PORT_A2, 0x10) == PDD_VIBERR_OK) {
>     	/* Success */
>     }

pdVibMxSetStopTime

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000