##### Shinobi Library - ペリフェラル・音声入力デバイス関数

# wsBufGetSBFOV

音声入力デバイスバッファのオーバーフロービットの取得

### 書式

> `Sint32 wsBufGetSBFOV( wsbuf )
> WSBUF wsbuf
> `

### 引数

> wsbuf | 取り込み制御ハンドル

### 戻り値

> TRUE | オーバーフローしている
> FALSE | オーバーフローしてない

### 解説

> 音声入力デバイスのメモリオーバーフロー状態を得ます。

### 備考

> この関数は、wsStmOsOverflow()関数で得られる情報とは異なります。

> SIPデバイスは、録音中1/60秒毎にバッファにデータをサンプリングします。 割り込みプロセスが長い間禁止されているとwsBufExecServer関数は長い間呼ばれず、この関数はTRUEを返します。 11KHz 16bit PCMの場合、SIPデバイスは 0xba個のサンプルまたは 0xb8個のサンプルを得ます。 SIPデバイス中のバッファの最大録音サンプル数は、0xf0です。

wsBufGetSBFOV

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000