##### Shinobi Library - ペリフェラル・マウス関数

# pdMouseGetAxis

マウス座標軸データの取得

### 書式

> `const PDS_MOUSE_AXIS *pdMouseGetAxis( port )
> Uint32 port
> `

### 引数

> port | コントロールポート番号

### 戻り値

> マウス座標軸データを格納する構造体のポインタ

### 解説

> マウスから座標軸データを取得します。

> ポート番号を示す引数 portには次の値が定義されています。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A0 | コントロールポートA
> PDD_PORT_B0 | コントロールポートB
> PDD_PORT_C0 | コントロールポートC
> PDD_PORT_D0 | コントロールポートD

### 用例

>     Sint32 UserMain(void)
>     {
>        PDS_MOUSE_AXIS* pa;
>         /* Get port A mouse data */
>         pa = pdMouseGetAxis(PDD_PORT_A0);
>         gMouseX += pa->x;
>         gMouseY += pa->y;

>         return USER_CONTINUE;
>     }

### 参照

> pdMouseInit() | マウスライブラリの初期化
> pdMouseExit() | マウスライブラリの終了
> pdMouseGetInfo() | マウス情報の取得
> pdMouseGetButton() | マウスボタンデータの取得
> pdMouseIsReady() | マウスの接続状況の取得

pdMouseGetAxis

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000