##### Sound Library - PCM Streamモジュールコントロール関数

# sdPstmStop

PCM Streamの再生の停止

### 書式

> `SDE_ERR sdPstmStop( handle )
> SDPSTM handle
> `

### 引数

> handle | PCM Streamポートのハンドル

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> 指定したポートで再生中のPCM Streamを停止します。

### 備考

> 連続再生の方法は他の音源の場合と違なります。 必ずこの関数で再生を停止してからsdPstmPlay()関数の実行で再生を開始してください。

sdPstmStop

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000