##### Shinobi Library - ペリフェラル・振動デバイス関数

# pdVibMxStart

振動ペリフェラルの振動開始(ぷるぷるぱっく専用)

### 書式

> `Sint32 pdVibMxStart( port, param )
> Uint32 port
> const PDS_VIBPARAM *param
> `

### 引数

> port | ポート番号
> param | 振動パラメータ構造体のアドレス

### 戻り値

> PDD_VIBERR_OK | 正常終了
> PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない
> PDD_VIBERR_BUSY振動 | 振動ペリフェラルがBUSY状態

### 解説

> 単一の振動ユニットを持つ振動ペリフェラルの振動を開始します。

> ポート番号portには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

>     PDS_VIBPARAM param;
>     param.unit = 1;
>     param.flag = PDD_VIB_FLAG_CONTINUOUS;
>     param.power = -7;
>     param.freq = 15;
>     param.inc = 0;
>     if (pdVibMxStart(PDD_PORT_A2, &param) == PDD_VIBERR_OK) {
>       /* Success */
>     }

### 備考

> この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibMxStart

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000