##### Sound Library - PCM Streamモジュールコントロール関数

# sdPstmResetPrm

PCM Streamポートのリセット

### 書式

> `SDE_ERR sdPstmResetPrm( handle, target_slot )
> SDPSTM handle
> const Sint8 target_slot
> `

### 引数

> handle | PCM Streamポートのハンドル
> target_slot | スロット番号

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> 指定したPCM Streamポートとスロット番号で、そのパラメータをリセットをします。

sdPstmResetPrm

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000