### A-3　トラックの種類

GD-ROMのトラックは、LPレコードの溝のようなものです。実際、音楽CDではLPレコードと同様に、1曲が1本のトラックに書き込まれています。 多数のデータファイルを含む、カタログやリファレンスのCD-ROM、たとえばCD-ROMフォントライブラリなどでは、すべてのファイルが1本のトラックに記録されています。一般的なゲームや教育用CD-ROMの場合は、データを含むMode 1トラックが1本あり、その後ろにいくつかのオーディオトラックがあります。

GD-ROMにデータを書き込む際に使用するトラックは2種類です。記録するデータの種類によって、使用するトラックの種類が決まります。

#### Mode 1

Mode 1トラックの各セクタでは3層のエラー修正が行われます。このため、Mode 1トラックは安定性が高く、コンピュータデータを書き込むのに適しています。

#### Digital Audio

Digital Audioトラックではエラー訂正が行われませんのでデータを書き込むのには適しませんが、その分容量が確保できますので音楽データを書き込むのに適しています。

[←] | [INDEX] | [→]