##### Sound Library - 構造体

# SDS_GDDA_STAT

GD-DAのステータスを定義したデータタイプ

### 定義

>     struct SDS_GDDA_STAT
>     {
>          Sint16  rsv;
>          Sint8   m_LeftVol;
>          Sint8   m_RightVol;
>          Sint8   m_LeftPan;
>          Sint8   m_RightPan;
>          Uint32  m_Err;
>          Uint32  m_Flg;
>     };
>     typedef struct SDS_GDDA_STAT    SDS_GDDA_STAT;

### メンバ

> rev | システム予約領域
> m_LeftVol | GD-DAの左チャンネルのボリューム値
> m_RightVol | GD-DAの右チャンネルのボリューム値
> m_LeftPan | GD-DAの左チャンネルのパンポット値
> m_RightPan | GD-DAの右チャンネルのパンポット値
> m_Err | エラーステータス
> m_Flg | 各種フラグ

### 解説

> GD-DA音源のステータス情報のデータタイプです。

### 参照

> sdGddaGetStat() | GD-DAポートのステータスの取得

SDS_GDDA_STAT

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000