##### Sound Library - MIDIモジュールコントロール関数

# sdMidiSeqPause

MIDI Sequence Dataの再生の一時停止

### 書式

> `SDE_ERR sdMidiSeqPause( handle )
> SDMIDI handle
> `

### 引数

> handle | MIDIポートのハンドル

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> 指定したMIDIポートで再生中のMIDI Sequence Dataを一時停止します。

### 参照

> sdMidiSeqContinue() | 一時停止されているMIDI Sequence Data再生の再開

sdMidiSeqPause

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000