##### Shinobi Library - ペリフェラル・記録デバイス関数

# buGetDiskInfo

メモリーカード情報の取得

### 書式

> `Sint32 buGetDiskInfo( drive, info )
> Sint32 drive
> BUS_DISKINFO *info
> `

### 引数

> drive | 拡張ソケットの番号
> info | メモリーカード情報構造体のアドレス

### 戻り値

> BUD_ERR_OK | 正常終了
> BUD_ERR_UNFORMAT | フォーマットされていない
> BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない
> BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

> 指定指定した拡張ソケットのメモリーカードの情報を取得します。

> 拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

>     BUS_DISKINFO info;
>     Sint32 ret;
>     ret = buGetDiskInfo(BUD_DRIVE_A1, &info);
>     if (ret < 0)
>     	return NG;

buGetDiskInfo

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000